2019년 제9회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일  시 : 2019. 11. 21.(목) 10:00 ~

❍ 장  소 : 건축위원회 심의실(2층)

❍ 참  석 : 심의위원 4인 및 건축 관계자

□ 심 의 결 과

연번	안 건 명	심의결과	심 의 의 견
1	▣ 오식도동 813-26 ▣ 건축개요 □ 지상 1층 □ 연면적 14,474.22㎡ (증축 1,821.8㎡) □ 공장	조건부	❍ 기초에 대한 토질전문가의 의견 첨부 ❍ 풍하중 산정근거, 중도리 계산근거 첨부 ❍ 브레이스 접합상세 및 계산근거 첨부 ❍ 하중 조합 필요 ❍ 앵커볼트 “J”형으로 수정 필요