■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.8.6.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [   ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 군산시장(건설과)

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 전북 군산시 옥서면 옥봉리

56-4(대)번지

관련지번  1310(답)

대지면적    3,319㎡

용도지역(지구, 구역) 계획관리지역.비행안전2구역/접도구역

건축물현황

건축면  1,445.5㎡

건폐율  20.6%

층수  지하 : 층/ 지상: 3층

주용도  제1종 근린생활시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수    신축 1동

최고높이      12.5m

용적률 43.9%

연면적 합계 1,445.5㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(공공건축)

분야

심 의 의 견	의결구분
❍ 공공건축지원센타 사전검토의견 미반영사항“철거비 3.78억원 과다계상”재검토 및 조정 필요	권고사항
❍ 야외 휴게소(쉼터) 확충 필요	조건사항
❍ 제안공모방식을 일반설계발주방식으로 변경 검토	권고사항
❍ 동아리실 이용용도 세부 명기 필요	권고사항
❍ 설계발주 시 지질조사 철저히 하여 기초설계 반영 필요(NX방식 도입 등)	권고사항
❍ 제안공모시 어린이.노인 등 활동 편의성 반영 필요(유니버셜디자인 고려한 설계)	권고사항
❍ 다문화가정에 대한 상담실 등 반영 필요	권고사항

심의결과

[   ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]