[붙임1]

송창2지구 자연재해개선위험지구(예정) 현황

Ⅰ. 자연재해위험개선(예정)지구 현황

□ 대상지구 개요

〇 대상지구명 : 송창2지구

〇 위험지구 지정개요

- 유형 및 등급 : 붕괴위험지구, 등급 : 가

- 지정면적 : 6,200㎡

□ 위험요인 및 피해주기

〇 위험요인 : 급경사면 절개지에 83년 건축된 노후연립이 위치해 위험이 상존하며, 사면 붕괴시 인접 연립주택 등 인명 및 재산피해 우려

〇 피해주기 : ‘11. 7. (일우량 320.5mm/일, 최대시우량 44.0mm)

‘18. 8. (일우량 192.7mm/일, 최대시우량 37.5mm)

Ⅱ. 과거 피해현황

□ 과거 피해현황

일 시	피해개요		조치사항
	원 인	내 용
2011. 7. (일우량 320.5mm, 최대시우량 44.0mm)	집중호우	시가지(5.66ha) 침수 농경지(9.11ha) 침수 사면유실	응급복구
2018. 8. (일우량 192.7mm, 최대시우량 37.5mm)	집중호우	사면유실	응급복구

Ⅲ. 현황

□ 지형도면

Ⅳ. 자연재해위험개선지구 정비계획

□ 정비사업 추진계획(안)

〇 사업량 : 주민이주 및 사면정비 등

〇 사업비 : 3,000 백만원 (국비 1,500 지방비 1,500)

〇 연차별 추진계획

구분	총 사업비	연차별 투자계획
		1차년도	2차년도	3차년도
사업내용	-	실시설계 주민이주	사면정비 가옥철거	사면정비
사업비	3,000	1,000	1,000	1,000
국 비	1,500	500	500	500
지방비	1,500	500	500	500

□ 사업계획 단면도(안)

□ 정비효과

〇 인명보호 : 60명

〇 건물보호 : 25동(이주)

〇 시가지 및 농경지보호 : 13ha(시가지 13ha)