해망동 보금자리주택건립공사 질의 답변서

❏ 질의 1)

모형 축척이 1/150로 할 경우 단지만 표현되므로 단지배치와

관련된 주변여건등 반영곤란 하므로 규격은 변동없이

축척을 1/150 ➠ 1/300 조정하면 표현가능

❏ 답변 1)

모형 축척을 당초 1/150에서 1/300로 변경함

○ 모형 축척변경 안내

➣ 당초

- 규격 및 축척

규 격	1360mm(가로)×1220mm(세로)
축 척	1/150
받침대높이	600㎜

➣ 변경

- 규격 및 축척

규 격	1360mm(가로)×1220mm(세로)
축 척	1/300
받침대높이	600㎜

○ 기본설계도서 제출시 구비서류 안내

가. 기본설계 입찰시 제출도서(입찰안내서 P 109 )

나. 설계참여업체 명단(입찰안내서 P 350)

다. 설계ㆍ시공 책임기술자 명단(입찰안내서 P 351)